**Гидропосевная установка TURBO TURF HS-100**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Высевает до 120 м2 за одну загрузку** |
|  | **Смешивание за 2-5 минут, распыление загрузки за 3-4 минуты** |
|  | **Простое интуитивное управление, научиться работать очень легко** |
|  | **Полный контроль давления для наилучшего распыления** |
|  | **Очищается за несколько минут после окончания работы** |
|  | **Простая и надежная конструкция, низкие эксплуатационные расходы** |
|  | **При установке опциональной штанги становится поливальной машиной** |
|  | **Надежный двигатель Honda 4 л.с.** |
|  | **Производительный и долговечный центробежный насос 2”х 2”** |
|  | **Устанавливается на небольшой прицеп, заднюю часть пикапа или в любое грузовое транспортное средство** |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ HS-100**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТР** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| **Тип смешивания** | **гидравлический** |
| **Емкость бака** | **380 л** |
| **Двигатель** | **Honda 4 л.с. с ручным запуском** |
| **Насос** | **Franklin Electric центробежный 2”х 2”, 681 л/мин., 2,89 бар** |
| **Размер салазок** | **508 х 1473 мм** |
| **Общий размер** | **787 х 1422 х 863** |
| **Покрытие** | **120 м2** |
| **Вес пустой установки** | **127 кг** |
| **Вес загруженной установки** | **490 кг** |
| **Стандартный шланг** | **300 см х 1 1/4"** |
| **Рекомендуемая мульча** | **100% целлюлозная и сыпучая мульча** |
| **Время смешивания** | **2-5 минут** |
| **Время распыления** | **3-4 минуты** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОПЦИИ** | |
|  | **Штанга для перепрофилирования установки в поливальную машину** |
|  | **Катушка и шланг «Seed & Spray» для распыления гербицидов, инсектицидов и удобрений.** |

[Смотрите видео Turbo Turf](https://www.youtube.com/watch?v=xqZ7IdFUYtA&list=PL6EjNgOXUsiIl0b49BXSkJDP29_nnBqfV)

**[](https://www.youtube.com/watch?v=xqZ7IdFUYtA&list=PL6EjNgOXUsiIl0b49BXSkJDP29_nnBqfV)Стоимость гидропосевной установки TURBO TURF HS-120:**

**Гарантия: 12 месяцев**

**Срок поставки:**

**Преимущества установок TURBO TURF**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Полиэтиленовые водяные баки**  не боятся коррозии. В них всегда виден уровень жидкости. Их проще содержать в чистоте и обслуживать. Гарантия на баки составляет 20 лет. |
|  | **Высококачественные двигатели и компоненты**  производства Японии и США обеспечивают надежную и бесперебойную работу на длительный срок. |
|  | **Любая модель может быть оснащена прицепом**  для перевозки и широким набором опций |

****

**Дополнительная информация о гидропосевных установках TURBO TURF:**

[](https://drive.google.com/file/d/1WS7qpL8OrVrhiXYuY-fWNl_8VKBaC-4U/view?usp=sharing)[](https://drive.google.com/file/d/1unroUp4C-iW4yHAdpNkln7im2jti12ep/view?usp=sharing)

[](https://drive.google.com/file/d/1A0gvnDkxRK7zWFVD78wE5J6johWoutNe/view?usp=sharing)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Звоните: |  | Пишите: |