**ГАЗОНОКОСИЛКА С БУНКЕРОМ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

**-** мощная газонокосилка с полностью управляется с места водителя;

- может также использоваться для сбора листьев, ветвей деревьев на газонах;

- новая плавающая система гарантирует простоту эксплуатации и хороший результат даже на неровных газонах;

- низкий уровень шума и пыли;

- закругленные края менее восприимчивы к удару при случайном задевании препятствий

- гидравлический запорный клапан для удержания груза (гидрозамок);

- автоматический запорный клапан (гидрозамок) - останавливает лопасти при подъёме газонокосилки;

- механизм самооткрывания крышки бункера при разгрузке стрелой погрузчика.

Незаменимый помощник для профессионалов ландшафтного дизайна, специалистов по уходу за газоном. Газонокосилка MultiOne с внутренним клипсатором эффективно подстригает как сухую, так и влажную траву, собирая её в бункере, не создавая при этом шума и пыли. Косилку можно применять для сбора опавших листьев и ветвей деревьев. Лезвия косилки измельчают обрезки в очень тонкий материал, который затем является идеальным материалом для компостирования.

Примечание: необходим клапан с плавающей стрелой на машине.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Захват, м.** | **Объём\*, м3** | **Высота среза, мм.** | **Количество ножей, шт.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Торнадо 120** | 1,2 | 0,25 | 10-120 | 3 | 210 | C890643 |  |
| **Торнадо 150** | 1,5 | 0,25 | 10-120 | 3 | 253 | C890644 |  |

\* – сопоставлять с грузоподъёмностью минипогрузчика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12\*** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **Торнадо 120** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Торнадо 150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - требуется адаптер C890025

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |