**РОТОРНЫЙ ПЛУГ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- прочный и надёжный;

- работает с любыми типами почвы;

- сильно разрыхляет почву;

- отваливает в правую сторону.

Роторный плуг MultiOne без труда работает по любым типам грунта, перепашет дёрн, способен обрабатывать почвы засоренные камнями, плитняком, хорошо себя покажет на тяжёлых глинистых грунтах, пашет по стерне и травостою, подготовит, почву под посадку. Заделывает поживные остатки растительности, органические удобрения, разрыхляет почву и разбивает пласт значительно лучше чем плуги других типов. После вспашки таким плугом дальнейшие операциии по разрыхлению почвы не обязательны. Роторный плуг может быть удобен зонах с ограниченным пространством, рядом с тротуарами, бордюрами в

узких проходах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Величина** | 93 | C891240 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Совместимость по сериям** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |