**ЭКСКАВАТОР НАВЕСОЙ.**



I

I

E

А

H

F

В

D

L

C

G

M

M

**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- мощный экскаватор с поворотом на 180 °;

- высокий уровень обзора области копания.

Экскаватор MultiOne - компактный, но мощный. Он идеально подходит для работ по благоустройству и озеленению, для канализационных систем и выемки септиков, прокладки траншей для водопровода и линий электропередачи и для многих других работ. Управление экскаватором гидравлическое с места оперетора расположенного над плитой минипогрузчика.

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Параметры** |
| **A, мм** | **B, мм** | **C, мм** | **D, мм** | **E, мм** | **F, мм** | **G, мм** | **H, мм** | **I, °** | **L, °** | **M, мм** |
| **215** | 2702 | 1766 | 2709 | 729 | 1890 | 1749 | 2135 | 2212 | 85 | 172 | 266 |
| **260** | 3141 | 2219 | 3204 | 931 | 2081 | 1984 | 2583 | 2671 | 85 | 172 | 266 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Глубина копания** | **Ширина** | **Масса** | **Код** | **Цены** |
| **215 с ковшом 40** | 215см. | - | 530кг. | C890117 |  |
| **260 с ковшом 40** | 260см. | - | 600кг. | C890120 |  |
| **Опции** |
| **Ковш 25 -2 зуба** | - | 25см. | 25кг. | C890123 |  |
| **Ковш 70 -5 зубьев** | - | 70см. | 47кг. | C890124 |  |
| **Зуб с болтовым креплением** | - | - | 1,7кг. | C890007 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12\*** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **215** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **260** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |